

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ТЕСТОМЕС

МОДЕЛЬ: CP-SM10SS



­­

­­­

СОДЕРЖАНИЕ

[1. ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc10555472)

[2. НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc10555473)

[3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 3](#_Toc10555474)

[4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 3](#_Toc10555475)

[5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3](#_Toc10555476)

[6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4](#_Toc10555477)

[7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 4](#_Toc10555478)

[8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 4](#_Toc10555479)

### ****ВВЕДЕНИЕ****

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

### ****НАЗНАЧЕНИЕ****

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для замешивания крутого теста или фарша.

### ****ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ****

1. Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.
2. Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.
3. Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо промыть дежу и насадку тестомеса.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;

- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

**ВАЖНО:**

Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

### ****БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ****

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

### ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | CP-SM10SS |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Материал емкости для перемешивания | нержавеющая сталь |
| Материал боковых стенок  |  нержавеющая сталь  |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Объем емкости для перемешивания, л | 10 |
| Макс. перемешиваемая масса, кг | 5 |
| Время непрерывного замешивания, мин. | 5-10 |
| Габаритные размеры, см | 42x28.5x44 |
| Вес, кг | 24.5 |

### ****ЭКСПЛУАТАЦИЯ****

* 1. Подключите питание.
	2. Смажьте внутреннюю часть емкости для перемешивания и насадку растительным маслом — это уменьшит прилипание теста во время замешивания.
	3. Включите тестомес.
	4. Насыпьте в емкости для перемешивания муку и добавьте воду.
	5. Если тесто получается слишком крутым – добавьте немного воды.
	6. Если тесто прилипает к насадке – добавьте немного муки.
	7. Во время замешивания крышка должна быть закрыта.
	8. На 1 замес уходит примерно 5-10 минут. После вымешивания выключите тестомес и откройте крышку.
	9. Наклоните емкость для вымешивания на 90 градусов и достаньте тесто.

**ВНИМАНИЕ!** Будьте внимательны, не допускайте попадания внутрь емкости для перемешивания посторонних предметов.

* 1. Завершив работу, обесточьте оборудование.
	2. Помойте насадку и емкость для перемешивания. Затем тщательно вытрите их сухой тряпкой или полотенцем.

### ****УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ****

**ВАЖНО:** при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

**ВАЖНО:** запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

**ВАЖНО:** строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

**ВАЖНО:** запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

**ВАЖНО:** если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

* 1. Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.
	2. Помойте насадку и емкость для перемешивания.
	3. Протрите насухо все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.
	4. Нанесите небольшое количество растительного масла на места сопряжения насадки и тестомеса.

### ****ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ****

****Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.