**РОССИЯ**

**ООО «ЛЮКССТАЛЬ»**

**Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП-600**

ПП АА СС ПП ОО РР ТТ

и

руководство по эксплуатации




## НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП-600 (далее прилавок) предназначен для хранения столовых приборов (ложек и вилок) и подносов в составе линии самообслуживания на предприятиях общественного питания.

Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.06456/19. Срок действия с 19.06.2019г. по 18.06.2022.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры прилавков должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Нормы |
| Габаритные размеры, мм длинаширинавысота до стола высота | 6307208901410 |
| Масса, кг | 40 |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность прилавков приведена в таблице 2

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, шт. |
| Заглушка торцевая 25/25мм хром | 4 |
| Торцевой соединитель 25/25мм хром | 4 |
| Столешница верхняя | 1 |
| Емкость для столовых приборов | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Болт М8х 60 | 4 |
| Шайба усиленная М8 1,5мм | 4 |
| Направляющая для подносов |  |
| Винт 10х16 с полукруглой головкой | 5 |
| Саморез с прессшайбой  | 4 |
| Винт 10х25 с полукруглой головкой | 4 |
| Шайба усиленная М10 1,5мм | 4 |

## УСТРОЙСТВО

Прилавок состоит из основания, к которому крепятся боковые стенки, передняя облицовка и сверху накрывается столешницей.

На столешницу корпуса устанавливают рамы, к которым крепится поликарбонат и полка для емкости под столовые приборы. Прилавок стоит на четырех регулируемых ножках.

## ПОДГОТОВКА ПРИЛАВКА К РАБОТЕ

После проверки состояния упаковки, распаковать прилавок, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Собрать прилавок согласно разделу - 4.

Перед установкой прилавка на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку с его поверхности. Установить прилавок на соответствующее место. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте.

При установке прилавка в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить отверстия *ø10* на боковой поверхности рамы и соединить соседние прилавки болтом М10х16.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Фирма-поставщик гарантирует надежное качество оборудования при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящей инструкции.

 **Гарантия на оборудование действует в течение 1 года.**

 Заводские дефекты в течение гарантийного срока устраняются бесплатно специалистами службы сервиса. Ремонт оборудования проводится в сервисном центре. По согласованию гарантийный ремонт может производиться другими сервисными центрами, имеющими соответствующие разрешительные документы на выполнение ремонта

Негарантийный ремонт производится по расценкам сервисного центра.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр.

   Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- отсутствие в паспорте отметки о проведении монтажных и пусконаладочных работ;

- по истечении срока гарантии;

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных нарушениями правил эксплуатации;
- при повреждениях, вызванных стихийными бедствиями;

- при повреждениях, вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- при повреждениях, вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или отремонтировать оборудование;

- при отсутствии документов на приобретение оборудования (товарная накладная, паспорт).